可以在基于包的传输链路中添加ACK反馈信息以及修改包捕获机制
USRP Packet Transmitter.vi :是发送端
USRP Packet Receiver.vi 是接收端
本程序需要至少一台USRP设备，实现自发自收，或者两台USRP设备通信。

voice_simulation： 打开工程文件voice_simulation1.1。程序实现了语音信号的采集，封装及还原。

Video_simulation:运行此程序需要安装特定的摄像头处理模块IMAQ。程序实现了摄像头视频信息采集，编码，将一帧视频信息加上帧头，帧尾，按1024每个包的长度将一帧数据打包成多个数据包，然后送入队列模拟发送过程。接收端根据取出数据包找到帧头，帧尾还原一帧视频信息。

Frequency Hopping test：参考如何修改载波频率实现跳频，参考如何获取USRP时钟信息。

Demo - digital phase-locked Bit Sync.exe 基于LabVIEW的数字锁相位同步提取演示程序。填入运行次数、码元宽度(即过采样因子）、接收端时钟时钟相对发送端时钟的偏离、分频器N值、噪声标准差、码元边沿检测宽度W(100)的倍数,采样周期数等参数（或者采用缺省值），运行程序并点击OK按钮后，开始仿真运行；点击STOP按钮结束仿真。
